|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target** | **Flir ID** | **Type** | **Tele**  **#** | **OTR  Cable #** | **Switch  Port** | **Pixel -> um** |
| **I0T3** | **23494474** | 04S2C | 4 | 7 | 6 | 42,1940928270042 |
| **I0T6** | **24041795** | 23S3C | 7 | 3 | 3 | 21,0304942166141 |
| **I0T7** | **22537948** | 04S2M | 2 | 8 | 5 | 23,4192037470726 |
| **I1T1** | **22537939** | 04S2M | 3 | 1 | 1 | 50,8905852417303 |
| **A1H2** | **22537940** | 04S2M | 6 | 2 | 2 | 83,3333333333333 |
|  |  |  |  | 6 | 4 |  |
|  |  |  |  | - | 7 |  |
| Operator03 |  |  |  | Operator03 | 8 |  |

Error: “Device arrival/removal event received [Flir ID]” (Wiederholtes Neuladen der Kameras)  
Lösung: Reset der Kamera durch Kabel rein/raus (Switch Slot feststellbar durch Flir ID)